|  |
| --- |
| Photo displaying partial image of two pie charts on a canvas-textured page |
| ایچ ایف مشین  آپریٹر گائیڈ |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Prepared By: Engr. Haseeb Ashfaq* |  | **فارورڈ سپورٹس (پرائیویٹ) لیمیٹڈ** | |

**TABLE OF CONTENTS**

1. **MACHINE PARTS**
2. **MACHINE OPERATING PROCEDURE**
3. **SAFETY/PRECATIONS**

**MACHINE PARTS**

1. **Push buttons**
2. **Heaters**
3. **Sensors**
4. **Cylinder**
5. **Vacuum blower**
6. **Electric panel**
7. **HF tube**

**MACHINE OPERATING PROCEDURE**

|  |  |
| --- | --- |
| **ENGLISH** | **اردو** |
| 1. **SWITCH ON THE MACHINE.** |  |
| 1. **SET THE REQUIRED PARAMETERS OF THE MACHINE** |  |
| 1. **PLACE THE SHEET ON THE BED OF HF MACHINE FOR CUTTING AND EMBOSSING OPERATION** |  |
| 1. **AFTER THE OPERATION THE PANELS ARE ACCUMULATED TO STORAGE TRAY** |  |

**SAFETY/PRECATIONS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ENGLISH** | **اردو** |
| 1. **MACHINE CLEANING MUST BE DONE ON DAILY BASIS** |  |
| 1. **OPERATOR ALWAYS OPERATE THE MACHINE WHILE STANDING ON THE RUBBER MAT** |  |
| 1. **ELECTRIC PANEL WIRING MUST BE PROPER** |  |
| 1. **OPERATOR SHOULD NEVER INSERT HIS/HER HANDS BETWEEN THE DYE WHILE OPERATING** |  |
| 1. **EMERGENCEY SHOULD BE WORKING** |  |
| 1. **CALL MAINTENANCE TEAM FOR ANY KIND OF ABNORMALITY** |  |