|  |
| --- |
| Photo displaying partial image of two pie charts on a canvas-textured page |
| فومنگ سپرے  آپریٹر گائیڈ |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Prepared By: Engr. Haseeb Ashfaq* |  | **فارورڈ سپورٹس (پرائیویٹ) لیمیٹڈ** | |

**TABLE OF CONTENTS**

1. **MACHINE PARTS**
2. **MACHINE OPERATING PROCEDURE**
3. **SAFETY/PRECATIONS**

**MACHINE PARTS**

1. **SPRAY GUN**
2. **LATEX BOX**
3. **DYE ROTATION ON/OFF SWITCH**
4. **REVOLVING DYE**
5. **INVERTER**

**MACHINE OPERATING PROCEDURE**

|  |  |
| --- | --- |
| **ENGLISH** | **اردو** |
| 1. **SWITCH ON THE MACHINE.** | **1۔ مشین کو آن کریں۔** |
| 1. **FILL THE LATEX INTO THE LATEX BOX.** | **2۔ لیٹکس باکس میں لیٹکس بھریں۔** |
| 1. **SWITCH ON THE EXHAUST FAN.** | **3۔ ایگزاسٹ فین کو آن کریں۔** |
| 1. **TAKE A STACK OF FOAM PANELS AND PUT IT ON THE DYE.** | **4۔ فوم پینلز لے کر ڈائی پر رکھیں۔** |
| 1. **SWITCH ON THE DYE ROTATION.** | **5۔ ڈائی کی روٹیشن آن کریں-** |
| 1. **PICK UP SPRAY GUN AND SPRAY LATEX ON THE EDGES OF FOAM PANELS FROM A FAIR DISTANCE. (APPROX. 1 TO 2 FEET)** | **6۔ سپرے گن سے فوم پینلز کے کناروں پر لیٹکس سپرے کریں۔** |
| 1. **AFTER SPRAYING LATEX, PICK UP STACK OF FOAM PANELS AND PUT IT INTO DRYING CONVEYOR.** | **7۔ لیٹکس سپرے کرنے کے بعد فوم پینلز کو اٹھا کر ڈرائنگ کنوئیر میں رکھیں۔** |
| 1. **SWITCH OFF THE DYE ROTATION.** | **8۔ ڈائی کی روٹیشن آف کریں۔** |
| 1. **ALSO SWITCH OFF THE EXHAUST FAN.** | **9۔ ایگزاسٹ فین کو آف کریں۔** |

**SAFETY/PRECATIONS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ENGLISH** | **اردو** |
| 1. **AFTER COMPLETEING WORK CLEAN THE LATEX BOX.** | **1۔ کام ختم کرنے کے بعد لیٹکس باکس کو اچھی طرح سے صاف کریں۔** |
| 1. **OPEN THE SPRAY GUN, CLEAN IT AND THEN FIT IT BACK PROPERLY.** | **2۔ سپرے گن کو کھول کر اچھی طرح سے صفائی کریں اور واپس فٹ کر دیں۔** |
| 1. **CLEAN THE MACHINE ON DAILY BASIS.** | **3۔ مشین کی روزانہ صفائی کریں۔** |
| 1. **IN IDLE CONDITIONS, EXHAUST FAN MUST BE SWITCHED OFF.** | **4۔ کام نہ ہونے کی صورت میں ایگزاسٹ فین کو بند رکھیں۔** |